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[bookmark: _GoBack]ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства економіки та довкілля України
«Про внесення змін до деяких наказів Міністерства екології та природних ресурсів України»

	Зміст положення акта законодавства
	Зміст відповідного положення проєкту акта


	Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 03 березня 2003 року № 34/м, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 року за № 377/7698


	II. Вимоги та умови проведення ДПР


	2.2. Термін ДПР, кількість і умови вилучення мінеральної сировини обґрунтовуються у проєкті ДПР.
Строк проведення ДПР не повинен перевищувати трьох років, а для підземних вод, де здійснюється ДПР природного джерельного стоку, - п'яти років.

	2.2. Термін ДПР, кількість і умови вилучення мінеральної сировини обґрунтовуються у проєкті ДПР.
Строк проведення ДПР не повинен перевищувати трьох років, а для підземних вод, де здійснюється ДПР природного джерельного стоку, та вуглеводнів - п'яти років.

	2.3. Обсяг (кількість) корисних копалин (мінеральної сировини), що передбачається до видобутку, визначається для кожного виду корисної копалини та конкретного родовища окремо відповідно до інструкцій Державної комісії України по запасах корисних копалин із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997 року №  432, але не повинен перевищувати п’яти (для вуглеводнів - десяти) відсотків від запасів облікованих Державним балансом запасів корисних копалин (крім підземних вод) на підставі протоколу/протоколів Державної комісії України по запасах корисних копалин, щодо розгляду попередньої геолого-економічної оцінки родовища.
Для підземних вод з відновлюваними джерелами формування обсяг добового видобутку не повинен перевищувати обсягу відбору (прогнозного відбору) вод з водозабірних споруд, який зазначено в особливих умовах спеціального дозволу на користування надрами.
Норма відсутня
	2.3. Обсяг (кількість) корисних копалин (мінеральної сировини), що передбачається до видобутку, визначається для кожного виду корисної копалини та конкретного родовища окремо відповідно до інструкцій із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997 року №  432, але не повинен перевищувати п’яти відсотків від запасів облікованих Державним балансом запасів корисних копалин (крім підземних вод та вуглеводнів) на підставі протоколу/протоколів Державної комісії України по запасах корисних копалин, щодо розгляду попередньої геолого-економічної оцінки родовища.

Для підземних вод з відновлюваними джерелами формування обсяг добового видобутку не повинен перевищувати обсягу відбору (прогнозного відбору) вод з водозабірних споруд, який зазначено в особливих умовах спеціального дозволу на користування надрами.
Для родовищ (покладів) вуглеводнів із вмістом стабільного конденсату в пластовому газі понад 
150 см3/м3 та покладів вуглеводнів, для яких чітко не встановлено відсутність нафтової облямівки промислового значення, обсяг (кількість), що передбачається до видобутку, не повинен перевищувати десяти відсотків від запасів облікованих Державним балансом запасів корисних копалин на підставі протоколу/протоколів Державної комісії України по запасах корисних копалин, щодо розгляду попередньої геолого-економічної оцінки родовища.


	Правила розробки нафтових і газових родовищ, затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 15 березня 2017 року № 118, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 червня 2017 року за № 692/30560


	VII. Промислова розробка родовищ (покладів)


	6. Розробка родовищ (покладів), площа яких частково або повністю збігається з площею підземного сховища газу (далі – ПСГ), допускається за відсутності взаємного впливу ПСГ і родовища.

Норма відсутня






























Проєктування й введення в промислову розробку родовищ нафти і газу здійснюють на основі запасів, затверджених в установленому порядку.

Промислова розробка нафтових, газових і газоконденсатних родовищ повинна здійснюватись відповідно до затверджених в установленому порядку проєктів (технологічних схем) промислової розробки родовищ (покладів).
	6. Розробка родовищ (покладів), площа яких частково або повністю збігається з площею підземного сховища газу (далі – ПСГ), допускається за відсутності взаємного впливу ПСГ і родовища.
У разі наявності експлуатаційних об’єктів нафтогазовидобувних підприємств у межах площі ділянки надрокористування ПСГ, представники оператора ПСГ спільно з представниками нафтогазовидобувного підприємства щороку узгоджують Перелік заходів з контролю герметичності і запобігання виникненню газогідродинамічного зв’язку між об’єктами ПСГ та об’єктами нафтогазовидобування (далі – Перелік заходів). Перелік заходів узгоджується як на етапі проведення геологорозвідувальних робіт, так і на етапі експлуатації родовища
До Переліку заходів включаються роботи, виконання яких забезпечує здійснення ефективного моніторингу відсутності впливу процесу експлуатації об’єктів у межах ділянки надр нафтогазовидобувного підприємства на ПСГ, а саме: газогідродинамічні, газоаналітичні, геофізичні та газометричні дослідження; заміри статичних, робочих та міжколонних тисків; контроль за проведенням буріння, поточного, капітального ремонту свердловин видобувного підприємства.
Роботи та дослідження, наведені в Переліку заходів, підлягають коригуванню, у тому числі шляхом включення додаткових досліджень та робіт з урахуванням вимог проєкту дослідно-промислової розробки родовища (покладів) або проєкту промислової розробки родовища (покладів), за погодженням між нафтогазовидобувним підприємством і оператором ПСГ.

Проєктування й введення в промислову розробку родовищ нафти і газу здійснюють на основі запасів, затверджених в установленому порядку.

Промислова розробка нафтових, газових і газоконденсатних родовищ повинна здійснюватись відповідно до затверджених в установленому порядку проєктів (технологічних схем) промислової розробки родовищ (покладів).


	IX. Проєкти дослідно-промислової розробки, проєкти (технологічні схеми) промислової розробки родовищ нафти і газу


	24. Допустиме відхилення фактичного річного видобутку нафти і газу від проєктного не повинно перевищувати 20 % для родовищ 1-5 груп та 50% для родовищ 6, 7 груп розподілу родовищ за величиною видобувних запасів вуглеводнів.
Норма відсутня

	24. Допустиме відхилення фактичного річного видобутку нафти і газу від проєктного не повинно перевищувати 20 % для родовищ 1-5 груп та 50% для родовищ 6, 7 груп розподілу родовищ за величиною видобувних запасів вуглеводнів.
У період дії в Україні воєнного стану та протягом шести місяців з дня, наступного за днем його припинення або скасування, вимоги цього пункту не застосовуються до родовищ нафти і газу, на яких перевищення допустимого відхилення фактичного річного видобутку від проєктного відбулось у зв’язку із зменшенням видобутку внаслідок ураження (пошкодження) об’єкта (об’єктів) нафтогазовидобування, що використовуються для видобутку, підготовки та транспортування продукції відповідного родовища, внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, актом про пожежу (за наявності), складеним відповідно до положень Кодексу цивільного захисту України та Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2030, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством.





Т.в.о. Голови Державної служби
геології та надр України                                                                                                                                Сергій ВЛАСЕНКО

___ _______________ 2026 р.

